**Таблица 3 Спецификация элементов перемычек**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество  | Массаед. кг | Примечание |
|  |  |  | 1 этаж | 2этаж | Всего |  |  |
|   1 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 21-8 | 7 | 7 | 14 | 137 |  |
| 2 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 19-3 | 22 | 21 | 43 | 81 |  |
| 3 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 27-8 | 5 | 5 | 10 | 180 |  |
| 4 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 25-3 | 10 | 10 | 20 | 103 |  |
| 5 | ГОСТ 948-84 | 2 ПБ 13-1 | 3 | 3 | 6 | 54 |  |
| 6 | ГОСТ 948-84 | 3 ПБ 16-37 | 6 | 6 | 12 | 119 |  |
| 7 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 16-1 | 3 | 3 | 6 | 30 |  |
| 8 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 10-1 | 6 | 6 | 12 | 20 |  |
| 9 | ГОСТ 948-84 | 1 ПБ 13-1 | 3 |  3 | 6 | 25 |  |

 **Таблица 6 Спецификация элементов заполнения проемов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество по фасадам | Примечание |
| 1-4 | А-Б | 4-1 | Б-А | Всего |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |
| О-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-12 | 10 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1460х1170 |
| О-2 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-18 | 16 | - | 20 | 20 | 56 | 1460х1770 |
| О-3 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 9-12 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 860х1170 |
| О-4 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 9-18 | 2 | - | 4 | - | 6 | 860х1770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери внутренние |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-7 |  |  |  |  | 20 |  |
| 2 | ГОСТ 24698-81 | ДО 21-8 |  |  |  |  | 10 |  |
| 3 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-9 |  |  |  |  | 30 |  |
| 4 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-10 |  |  |  |  | 10 |  |
| 6 | ГОСТ 24698-81 | ДН 21-13 | 1 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери служебные |  |  |  |  |  |  |
|  7 | ГОСТ 24698-81 | ДС 16-9 |  |  |  |  | 2 | 1570х910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Двери наружные |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГОСТ 24698-81 | ДН 21-13 Б | 1 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |