**Графическая работа № 4 План первого этажа**

**Задание: Начертить одноэтажный коттедж, проставить размеры.** Толщина наружной стены 510 мм, толщина внутренней стены 380 мм, толщина перегородки 120 мм.

