**Лабораторная работа № 12-13 «Настройка GNSS приемника в сети базовых станций в режиме RTK . LEICA GS18»**