**Дефекты, которые могут возникнуть после покраски фасада**

Иногда кажется, что окрашивание внешних стен здания — несложный процесс и с этой задачей справится любой человек. Это мнение неверное. Некоторые изъяны в покраске видны ещё в процессе выполнения работ, другие «ошибки» могут быть заметны спустя некоторое время. Какие дефекты бывают, почему они возникают и каковы пути их решения — об этом и поговорим.

**Шелушение**

Отделение небольших чешуек краски на фасаде замечается, если при проведении работ использовали масляное или алкидное средство, которое наносили очень толстым слоем. Шелушится лицевая часть стены, если её красили в неподходящих условиях (например, — при высокой температуре воздуха) или наносили ЛКМ на неочищенную основу.

***Решение проблемы.*** Придать требуемый вид фасаду можно, если основание хорошо очистить и отшлифовать. Для отделки лучше всего используйте [**водно-дисперсионную акриловую краску**](https://fasad-centr.by/akrilovyie/).

**Сморщивание**

Лакокрасящие материалы были нанесены на пористую поверхность толстым слоем, или основание было окрашено продуктом низкого качества.

***Как исправить.*** С помощью наждачной бумаги уберите ранее нанесённый слой, очистите стену и обработайте её грунтовкой. После чего опять покрасьте, используя продукт, способный образовывать эластичную плёнку.

**Наличие следов от валика**

Отпечатки от малярного инструмента свидетельствуют о том, что валик был неправильно подобран. «Узоры» остаются при нарушении техники покраски и использовании средства низкого качества.

***Способы устранения дефекта.*** Правильно выберите рабочий инструмент. Проследите, чтобы из него была хорошо отжата вода. Не захватывайте большие площади, окрашивайте маленькими частями. Используйте технологию M или W, позволяющие получить хорошие результаты.

**Растрескивание и отслаивание**

С дефектами такого рода приходится сталкиваться, если эмаль плохо сцеплялась с окрашиваемой поверхностью или была некачественной. Нанесение красящего продукта слоем, превышающим допустимые нормы или плохая обработка основания — ещё две причины появления «сюрпризов». Проблемы подобного рода возникают, если стена деформируется.

***Что делать?*** Внешнюю стену необходимо очистить, зашпаклевать и загрунтовать.

**Фасад, окрашенный одной краской, имеет разные оттенки**

Такая проблема наблюдается, если использовались два инструмента — валик и кисти. Основание, окрашенное кистью, обычно приобретает более тёмный оттенок. Цвет меняется, если в нетонируемый продукт был добавлен красящий пигмент.

***Решение проблемы.*** При использовании двух малярных инструментов убедитесь в равномерности покрытия. При покупке краски уточните, можно ли добавлять к ней красящее средство.

**Пятна и разводы**

Даже если при покрытии фасада была использована качественная водно-дисперсионная акриловая краска**,** такие дефекты возможны. Есть несколько причин их возникновения:

из валика была плохо отжата жидкость, покрытие наносилось в различных направлениях, во время работы наблюдались сильные перепады температуры или поверхность была не прогрунтована.

***Способы решения проблемы.*** Основание очистить, загрунтовать, окрасить.

**Наличие пузырьков**

Если после обработки фасада краска отстаёт, образуя вздутия, значит, она была нанесена на влажную стену или мастер использовал неверную технику.

***Как устранить?*** Снимите нанесённый слой в месте появления пузырьков скребком или с помощью наждачной бумаги. Основу подшлифуйте, подшпаклюйте и покройте повторно ЛКМ.

**Пожелтение краски со временем**

Краска желтеет, если были чрезмерно разведена. Она меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

***Решение проблемы.*** Используйте высококачественный продукт известного бренда.

**Плесень**

Грибок появляется, если фасад всё время влажный, при использовании красок низкого качества и если поверхность перед покраской не была обработана грунтовкой. Ещё одна причина — окрашивание мест, зараженных микроорганизмами, без предварительной обработки.

***Как избавиться от грибка.*** Наносите новое покрытие после тщательной обработки поверхности и используйте качественный продукт, выдерживающий чистку моющими средствами.