**Лабораторная работа № 7: «Управление данными в электронном тахеометре. Импорт и экспорт данных. Виды ориентирования электронного тахеометра».**

Порядок работы:

1. Установите прибор на штатив.
2. Горизонтирование инструмента.
3. Создайте новый проект под номером вашего инструмента.
4. Вбейте данные в проект

Rp22 12446.196 17158.728 133.296

Rp23 12447.296 17162.915 133.262

Rp24 12448.395 17167.138 133.374

1. Выйти в главное меню.
2. Определение координат станции методом обратной засечки.
3. Измерение твердых точек.
4. Экспорт данных.