|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNстанций | NNпикетов | Отчёты по рейкам, мм | Превышения, мм | Горизонт инструмента, м | Абсолютные отметки, м |
| Задней | передней | промежуточные | Вычисленные, ± | Средние, ± | Исправленные, ± |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Рп 54 | 0211 |  |  |  |  |  |  | 197,6 |
| | |  | 4775 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПКО |  | 2717 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7277 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПКО | 0180 |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  | 4749 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +30 |  |  |  0 542 |  |  |  |  |  |
|  | ПК1 |  | 2701 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7268 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК1 | 0637 |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  | 5202 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2 |  | 0868 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5431 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК2 | 0678 |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  | 5241 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | +60 |  |  | 2807 |  |  |  |  |  |
|  | ПК3 |  | 2721 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7286 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК3 | 1555 |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  | 6130 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рп25 |  | 0862 |  |  |  |  |  | 191,0 |
|  |  |  | 5429 |  |  |  |  |  |  |
| Постраничный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Σа | Σb |  | Σh | Σhср |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал технического нивелирования

1.Невязка хода: fh=hпрак.Σ-hтеор.Σ=6592-(-6601)=+9

2.Допустимая невязка: fhдоп=±50 мм ·√0,3 = ±27

Группа Зем-22 Выполнил: Проверила: Лиховидько М.А.