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Для получения оригинальных поверхностей совсем не обязательно приобретать дорогостоящую декоративную штукатурку. Ее вполне можно сделать из простой гипсовой шпаклевки или штукатурки, используемой для выравнивания стен. В этой статье будет рассказано о техниках получения декоративных фактур и наиболее интересных их видах.
Какую шпаклевку можно использовать?
Для создания декоративных поверхностей используют все виды гипсовой шпаклевки. Идеальный вариант – финишная типа Кнауф Унифлот, Кнауф Ротбанд, Церезит СТ127 или их аналоги.
Высокопрочный состав, сходный с клеевым, под названием Кнауф Унифлот предназначен только для внутренних работ. Он обладает низкой степенью усадки и практически не подвержен растрескиванию.
Штукатурку Кнауф Ротбанд используют для оштукатуривания бетонных стен и потолков – адгезия (прилипаемость) у нее превосходная. Поверхность получается очень ровная и гладкая. Смесь имеет пониженный расход и используется даже в помещениях с повышенной влажностью.
Белая полимерная шпаклевка Церезит СТ127 пригодна только для внутренних работ. Наносить ее можно на многие виды оснований, в том числе бетонные, цементно-песчаные и гипсовые.
Хорошо подходят для создания декоративных поверхностей акриловые, силиконовые и другие виды полимерных шпаклевок. Наполнители (песок, флок, каменная крошка и пр.), вводимые в них, распределяются равномерно. Более дешевую штукатурку на цементной основе применяют для отделки фасадов.
Подготовка стен
Декоративную штукатурку желательно наносить на выровненные стены. Это может быть черновое оштукатуривание по маякам или использование гипсокартона. Если планируется фактурная штукатурка, то мелкие дефекты стен не критичны.
После выравнивания стены грунтуют. Использовать лучше грунтовку глубокого проникновения – она обеспечивает равномерное нанесение последующего слоя. Время высыхания отличается в зависимости от марки – для составов Кнауф, Старатели, Оптимист, Церезит оно составляет 2-3 часа.
Гладкую основу под отделку (листы ГКЛ, ОСБ и т.п.) обрабатывают адгезионной грунтовкой с кварцевым песком типа «Бетоноконтакт».
Замешивание шпаклевки
Полимерные составы реализуются уже готовыми к применению, но стоят чуть дороже. Если для работы используется сухая смесь, то ее разводят с водой по рецепту, указанному производителем. Она не должна растекаться, но и не быть излишне густой.
Замешать раствор можно как вручную, так и с помощью миксера или дрели с насадкой. При добавлении колера необходимо запомнить пропорции материалов, чтобы в дальнейшем приготовить шпаклевку такого же оттенка. Иначе окрас будет неравномерным, и на поверхности образуются цветовые стыки. При изготовлении структурной штукатурки с наполнителем (песком, каменными крошками, флоком и пр.) их добавляют не более 10-15%. Иначе прилипаемость раствора снизится, и он будет держаться непрочно.
Нанесение базового слоя
Учиться работать с декоративными поверхностями лучше с простейших узоров. Опишем процесс нанесения фактурной штукатурки поэтапно:

1. Если при создании декоративных панно и покрытии задействована лишь части стены, ее размечают и проклеивают нужные участки малярным бумажным скотчем.
2. Вначале готовую смесь наносят кельмой или шпателем и равномерно распределяют по поверхности. Толщина слоя при таком оштукатуривании – до 10 мм.
3. После того, как раствор чуть схватится, приступают к декорированию участок за участком сверху вниз.
Создание декоративной поверхности
С помощью валика
Оригинальный декор можно получить с помощью специального рельефного валика или обычного с длинным ворсом. Ассортимент декоративных инструментов с узорчатой поверхностью очень велик, а стоят они недорого. Но даже обычным поролоновым валиком с крупными порами можно получить оригинальные зернистые фактуры. При желании на нем можно острым ножом вырезать собственные узоры.
Сделать самому декоративный валик можно, намотав на инструмент плотный шнур или бельевую веревку. Отпечатываясь, она образует на стене необычный узор. Прикрепить к валику можно, например, скомканный полиэтиленовый пакет. Любые фактуры можно комбинировать, меняя инструменты.
Использование зубчатого шпателя и кельмы
В работе можно использоватьшпатель с П-образными или V-образными зубцами.  В зависимости от размера мазка и его направления (шпателем можно совершать прямолинейные, волно- или дугообразные или хаотичные движения) получают уникальные узоры на стенах. В продаже есть резиновые фигурные шпатели с зубцами, позволяющими имитировать фактуру дерева.
Но даже с помощью стандартной кельмы можно создавать декоративные узоры. Например, прижимая и отводя кельму от стены, создают на шпаклевке фактуру типа «шуба». Затем если часть рельефа разгладить, то получится штукатурка под камень.
Подручные средства
[image: F:\paket.jpg]В качестве инструмента для нанесения рисунка в домашних условиях часто применяют и самые необычные средства: скомканный лист бумаги или пленки, расчески, кусочки поролона и пр. К примеру, используя скомканную пленку, можно добиться эффекта шелка. Если же «причесать» влажную поверхность гребнем, то получатся оригинальные плетения. Промакивающие движения поролоновой губки создают зернистую фактуру.
Полученный результат зависит и от способов затирки – движение руки может быть как вертикальным, горизонтальным, так и диагональным, круговым или спиральным.
Шпаклевка с наполнителем
В качестве наполнителя для создания фактуры штукатурки могут добавляться песок (в один раствор добавляют несколько фракций, разных по размеру песчинок), каменная крошка, флоки (чипсы), синтетические волокна, шарики пенопласта, опилки и пр.
Такие смеси из простой шпаклевки и добавок нужно равномерным слоем распределить по стене. При желании рисунок можно усложнить, используя зубчатый шпатель или валик с узором.
Трафареты и печати
В продаже есть множество штампов (силиконовых форм) для создания рельефной декоративной штукатурки. Работать ими достаточно просто. Шпаклевка немного смачивается водой. Штамп (печать) прижимают к стене и оставляют на ней оттиск. Так получают различные узоры и фактуры: камень, дерево, кирпичная кладка, кожа, листья и др. Как правило штампы выполнены таким образом, что последующий рисунок можно состыковать с предыдущим.
[image: F:\trafaret1.jpg]Работать трафаретами немного сложнее. Рисунки наносятся вторым слоем на уже высохшую штукатурку (а иногда и уже окрашенную). Трафаретный лист прижимается к стене и в его прорези закладывается шпаклевка, которую разглаживают маленьким шпателем. После того, как смесь начнет схватываться, трафарет снимают. Если нужно покрыть всю стену декоративными орнаментами, то лист переносят на следующий участок все повторяют. Можно создавать и единичные рисунки, дополняющие отделку.
Окраска, покрытие лаком
Цветная штукатурка может использоваться как для создания стильных интерьеров помещений, так и отделки фасадов. Перед окрашиванием поверхность покрывают грунтовкой и оставляют до полного высыхания.
Покрасить шпаклевку можно как в один тон, так и несколько. Хорошо выделить фактуру поможет следующий способ:
· Вначале стену равномерно окрашивают в однотонный цвет с помощью кисти или валика с длинным ворсом.
· Поле высыхания краски второй оттенок наносят валиком с коротким ворсом, закрашивая лишь выступающие части рельефа.
· Окрашенную стену для закрепления красителя и придания глянца покрывают акриловым лаком. В него можно добавить глиттер (блестки).
О других способах покрасить декоративную штукатурку вы узнаете, перейдя по ссылке.
Фото создаваемых фактур
С помощью вышеописанных приемов можно создать множество фактурных поверхностей от простейших до самых сложных. Интересные примеры можно увидеть на фото ниже.
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