Лабораторная работа № 2
Формирование информационной модели здания на основе чертежей, табличных форм и текстовых документов на этапе разработки конструктивной части проекта
Создание координационных осей и уровней
1. По информации об осях из подосновы создайте в Renga координационные оси: поперечные — А, Б, В…, продольные — 1, 2, 3…
2. Создайте уровни: в соответствии с заданием на проектирование задайте высоту этажей.
· Например: 0.000 (1-й этаж), +3.300 (2-й этаж), +6.600 (3-й этаж)
Создание фундаментов 
1. Из предоставленной таблицы фундаментов получите тип, размеры, класс бетона.
2. По подоснове создайте фундаменты с помощью инструмента «Столбчатый фундамент».
3. Задайте для каждого фундамента атрибутивные данные:
· Материал: бетон B15
· Геометрические размеры: по данным таблицы
· Марка: Ф-1, Ф-2 и т.д.
4. Проверьте центровку фундаментов относительно осей.
Создание колонн 
1. Из таблицы колонн получите размеры сечения (например, 400×400), класс бетона (например, B25), диапазон отметок.
2. Разместите колонны в точках пересечения осей на плане.
3. Задайте свойства колонн:
· Сечение: 400×400 мм
· Материал: бетон B25
· Отметка низа, отметка верха
· Марка: К-1, К-2
4. Используйте функцию «Копировать на уровень» для распространения колонн на все этажи.
Создание балок и перекрытий 
1. Из таблицы балок получите информацию о сечениях и пролётах.
2. Создайте балки вдоль осей, задайте сечение (например, 300×600) и материал.
3. Создайте перекрытия:
· Создайте перекрытие по контуру с плана
· Задайте толщину (например, 180 мм) и материал
4. Проверьте правильность сопряжения балок с колоннами.
Заполнение и проверка атрибутивных данных
1. По тексту пояснительной записки проверьте полноту атрибутов всех элементов:
· Правильность классов материалов
· Соответствие марок чертежу
· Точность отметок
2. Проверьте геометрическую точность модели с помощью инструментов проверки.
3. Сверьте с подосновой — убедитесь в правильности положения всех конструктивных элементов.
Сохранение и отчётность 
1. Сохраните файл проекта (.rng).
2. Сделайте скриншоты следующих видов для отчёта:
· Общий трёхмерный вид
· План конструкций 1-го этажа
· Скриншот панели свойств какого-либо элемента
6. Содержание отчёта
Отчёт должен содержать:
1. Титульный лист: название работы, ФИО студента, группа, номер варианта.
2. Исходные данные: данные из таблиц конструктивных элементов.
3. Скриншоты процесса моделирования:
· Созданный план фундаментов
· Трёхмерная модель колонн, балок, перекрытий
· Пример панели свойств элемента (например, колонны К-1)
4. Результаты проверки модели: проверки ключевых размеров.
5. Выводы: 2–3 предложения о результатах работы.
6. Файл проекта (.rng) сдаётся преподавателю.
Вариант 1. Административное здание с монолитным каркасом
Исходные данные:
· Объект: Административное здание, 3 этажа
· Размеры в осях: 18×24 м
· Высота этажа: 3,3 м
· Формат подосновы: DWG, план 1-го этажа, масштаб 1:100
Конструктивная схема:
· [bookmark: _GoBack]Каркас: монолитный железобетонный
· Колонны: 400×400 мм, бетон B25
· Ригели: 300×600 мм, бетон B25
· Перекрытия: монолитная плита 180 мм, бетон B25
· Фундаменты: столбчатые монолитные
Табличные данные:
	Марка
	Элемент
	Сечение, мм
	Бетон
	Примечание

	К-1
	Колонна
	400×400
	B25
	Крайние оси

	К-2
	Колонна
	400×400
	B25
	Средние оси

	Р-1
	Ригель
	300×600
	B25
	По осям А, В

	Р-2
	Ригель
	300×500
	B25
	По осям 1, 3

	Ф-1
	Фундамент
	1500×1500×300
	B15
	Под колонны К-1

	Ф-2
	Фундамент
	1800×1800×300
	B15
	Под колонны К-2


Дополнительные требования:
· Учесть отверстие в перекрытии для лестничной клетки (3×6 м)
· Создать уровни для 3 этажей
· Заполнить атрибуты: материал, марка, класс бетона

