15.09.2026 ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ ЛЕКЦИЮ
Лекция №4   Основные конструктивные элементы зданий
Все конструктивные элементы здания  раз​деляют на несущие и ограждающие. Такое деление связано с назначе​нием этих элементов, с условиями их работы в структуре здания при восприятии нагрузок и воздействий, которым они подвергаются в ходе строительства и в процессе эксплуатации.

 Несущих конструкций здания — воспринимать все виды нагрузок и воздействий силового характера, возникающих в здании, и передавать их через фундаменты на грунт( фундаменты, стены.)

     Ограждающих конструкций здания — защищают  здания от внешней среды, разделять пространство на отдельные помещения и защищать их от всех видов воздействий несилового характера. (перегородки, кровля, окна).

Ряд конструктивных элементов выполняют одновременно не​сущие и ограждающие функции, например наружные и внутрен​ние несущие стены одновременно могут являться вертикальными опорами для плит перекрытия и ограждающими конструкциями.

[image: image1.png]CKMX 34aHuWH (puc. 3.1).

Puc. 3.1. KOHCTPYKTUBHLIE 3AEMEHTLI 3AaHUR:
1 — dyHRaMeHTH!; 2 — CTEHBI (HAapYXHKE U BHYTPeHHUe): 3 — HaaNoaBaNkHoe




перекрытие; 4 — междуэтажное перекрытие; 5 — перегородка; 6 — бесчердачная крыша (вариант); 7 — чердачная крыша; 8 — лестница; 9 — окна; 10 — дверь

Ниже приведены основные конструктивные элементы гражданских зданий.
Фундамент — подземная часть здания, воспринимающая нагруз​ки от вышележащих конструкций и передающая их на грунт.

Стены — вертикальные ограждения, защищающие помещения от воздействия окружающей среды и отделяющие одно помещение от другого. По своему назначению и месту расположения в здании делятся на наружные и внутренние. Стены нередко выполняют не​сущие функции. 
По характеру воспринимаемых нагрузок стены могуть быть:

1. несущие — воспринимающие нагрузки от собственного веса и опирающихся на них конструкций, передающие нагрузку на фундамент;

2. самонесущие — воспринимающие нагрузку только от собствен​ного веса в пределах высоты здания и передающие нагрузку на фундамент;

3. навесные — воспринимающие нагрузку от собственного веса (в пределах этажа) и передающие ее на междуэтажное перекрытие.
       Отдельные опоры — несущие вертикальные элементы (колонны, кирпичные столбы), передающие нагрузки на фундамент от выше- расположенных элементов.

Перекрытия — горизонтальные несущие конструкции, разделя​ющие здание на этажи и передающие нагрузку на стены и отдельные опоры. В зависимости от месторасположения в здании перекрытия делятся на междуэтажные, надподвальные, чердачные.
Ригели — горизонтальные конструктивные элементы, воспри​нимающие нагрузку от перекрытия и передающие ее на колонну.

Перегородки — внутренние ненесущие стенки, разделяющие смежные помещения.

Лестницы — конструкции, служащие для сообщения между эта​жами, эвакуации людей из здания; бывают внутренние и наружные.  Конструкция лестниц включает марши, площадки и ограждение.

Крыша — завершающая часть здания, защищающая помещения и конструкции здания от воздействия внешней среды. Она состоит из водонепроницаемой оболочки — кровли и поддерживающих ее несущих элементов.

По конструктивному решению могут быть: чердачными, име​ющими пространство между перекрытиями верхнего этажа и кры​шей; бесчердачными (совмещенными).

Окна — светопрозрачные ограждения, предназначенные для освещения и проветривания помещения; они состоят из устанавли​ваемых в проемах коробок и оконных переплетов.

Двери — подвижные ограждения для сообщения между поме​щениями; состоят из дверных коробок и дверных полотен.

К конструктивным элементам здания относятся также ряд до​полнительных: эркеры, лоджии, балконы, веранды, приямки и т.д.

Для обеспечения необходимых эксплуатационных и санитарно- гигиенических условий гражданские здания оборудуются санитар- но-техническими и инженерными устройствами. К ним относятся: отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, мусоропро​вод, газификация, телефонизация и т.д.

Архитектурой называют область человеческой деятельности, направленная на создание зданий и сооружений для удовлетворения социально-бытовых и духовно-эстетических потребностей общества. Архитектура определяется как искусство проектировать и строить. Само слово «архитектура» происходит от древнегреческого слова «архитектор», что в переводе « главный строитель». Ранее архитектор, проектируя здание, участвовал в строительстве.
 Архитектура очень емкое понятие. Это древнейший созидательный вид деятельности человека, охватывающий все сферы его жизни - это разнообразные здания, сооружения, сады и парки, села и города. Все это, составляющее среду обитания человеческого общества, являются предметом архитектурной деятельности. 

Архитектура-область деятельности, имеющая задачей создание искусственной пространственной среды, в которой протекают все жизненные процессы общества и отдельных людей -  труд, быт, культура, общение, отдых. Как материальная среда архитектура отражает социальные условия жизни общества, как искусство — способна оказывать глубокое эмоциональное воздействие, как сфера материального производства — опирается на строительную технику. В современном понимании архитектура — это искусство проектировать и строить здания, сооружения и их комплексы.

Создание наиболее благоприятной для деятельности человека среды зависит прежде всего от того, насколько правильно выбрана объемно-пространственная и архитектурно-планировочная структура здания, учтены достижения науки, накопленный опыт проектирования и эксплуатации.

Соответствие зданий их функциональному назначению, удобство и польза — основополагающие требования, предъявляемые к архитектурным сооружениям.

Организация внутреннего архитектурного пространства определяется функциональной целесообразностью, соответствием объема и связей помещений социальным и функциональным процессам, для которых они предназначаются. В зрелищных зданиях, например, функциональный процесс вызывает необходимость создания такой структуры, которая бы наилучшим образом обеспечивала хорошую видимость и слышимость, удобное заполнение зала и беспрепятственную эвакуацию зрителей.

Кроме рациональной планировки помещений удобство зданий обеспечивается правильным расположением лестниц, лифтов, размещением инженерного оборудования.

Внешний облик здания зависит от его функциональных особенностей, в то же время он должен формироваться по законам красоты. Еще Гегель отмечал, что одной из великих красот классической архитектуры является то, что она не ставит колонн больше, чем необходимо для поддержания тяжести балок, и что в архитектуре колонны, поставленные только для украшения, не обладают истинной красотой.

Благодаря архитектуре складываются и формируются эстетические представления. Ощущение прекрасного в архитектуре возникает в тех случаях, когда художественными средствами выражена сила идейного замысла, найдены закономерности и пропорции формы, фактура и цвет материала, достигнута гармония с окружающей средой.

Наряду с удобством, красотой и функциональной целесообразностью немаловажную роль играют требования по обеспечению технической целесообразности и экономичности.

Архитектурно-строительная деятельность сопряжена с огромными материальными затратами, сокращение которых достигается рациональными объемно-планировочными решениями зданий, правильным выбором материалов, облегчением конструкций, совер-шенствованием методов строительства. В архитектуре экономично то, что учитывает перспективу, содержит в себе потенциал развития.

Воплощение функциональной и эстетической организации пространства и объема задуманного сооружения в материальную форму происходит с помощью строительной техники, включающей строительные материалы, конструкции и машины.

Строительные конструкции являются, по существу, «подсознательными» элементами архитектуры. Из истории архитектуры известно, что применение новых материалов приводило к рождению новых архитектурных замыслов, возникновению новых форм, вызывало к жизни новые формы строительства.

Так, в XIX в. широкое распространение получили металлические конструкции. Это явилось результатом бурного развития технологии металлургического производства и разработки новых методов расчета.

В то время несущие конструкции зданий и сооружений рассчитывали в упругой стадии работы, т.е. при линейной зависимости между прикладываемыми нагрузками и возникающими деформациями. В качестве основных несущих конструкций применялись колонны, балки, арки, фермы и др. Тогда были созданы великолепные, словно повисшие в воздухе мосты, ажурные башни и другие сооружения.

Позднее стали использовать пространственные несущие конструкции. Развитие этого направления потребовало применения более универсального материала.

С середины XIX в. получают распространение железобетонные конструкции. Совершенствование конструкций из железобетона привело к созданию архитектурных форм в виде сводов, оболочек и др. 

Это открывало новые возможности для реализации фантазии архитекторов.

Научно-технический прогресс во второй половине XX в. вызвал появление новых художественных средств выражения архитектуры, конструктивных систем зданий, новых подходов к расчету несущих конструкций зданий.

В заключение приведем высказывание архитектора А. К. Бурова из его книги «Об архитектуре»: «Нужно начинать с жилища и в первую очередь — жилища, удовлетворяющего человеческие потребности. Все современные средства, начиная с материалов и кончая теорией, должны быть найдены и освоены в процессе практической работы над жилым домом. Первым сооружением человека было жилище, дом... С жилища начинается архитектура, с жилища начинается город».
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц ( 144часов).
   Форма обучения: Очная

Часы по ГОС

             144
 

Самостоятельная работа 
   76 

Аудиторная работа

   68

в том числе:

                         Лекций                              34              

                         Практические занятия     34

                                               Вид и сроки контроля:  

                                               Практические работы

                                               Зачет                      3 семестр                        

                                               Курсовая работа   4 семестр

                                        Экзамен                4 семестр                                                                                                                                                               
7.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
7.1 Основная
1. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. – М.: Архитектура-С, 2005;2007;2012. – 176с.

2. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений.- М.: Архитектура-С, 2007;2012.- 168с.
3. Под редакцией А.К.Соловьева Учебник Основы архитектуры и строительных конструкций

7.2 Дополнительная

1.  Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Учебник. - М.: 

     Стройиздат, 1981. – 280 с.

2.  Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. М.: А.С.В., 2000 г.,  

     М.:А.С.В. – 2002. – 272 с. 

3.   Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов: Учеб.пособ.-М. Изд-во АСВ ,2007.-184с.:ил.

          7.3 Учебно-методические указания.

7.4 Раздаточный материал.

  7.5 Интернет-ресурсы.

Архитектура.                                                   Уникальные здания 2 курс
Лекции 1

 Введение. Сущность и задачи архитектуры. Структура зданий. Классификация зданий.

 Требования к зданиям. 
Архитектурой называют область человеческой деятельности, направленную на создание зданий и сооружений для удовлетворения социально-бытовых и духовно-эстетических потребностей общества. Архитектура определяется как искусство проектировать и строить. Само слово «архитектура» происходит от древнегреческого слова «архитектор», что в переводе  главный строитель. Ранее архитектор, проектируя здание, участвовал в строительстве. Архитектура очень емкое понятие. Это древнейший созидательный вид деятельности человека, охватывающий все сферы его жизни - это разнообразные здания, сооружения, сады и парки, села и города. Все это, составляющее среду обитания человеческого общества, являются предметом архитектурной деятельности. 
Архитектура-область деятельности, имеющая задачей создание искусственной пространственной среды, в которой протекают все жизненные процессы общества и отдельных людей -  труд, быт, культура, общение, отдых. Архитектура - как сфера материального производства опирается на достижения строительной техники, как материальная среда - отражает социальные условия жизни общества, как искусство- оказывает глубокое эмоциональное воздействие.  Архитектурное искусство воздействует на эмоции и сознание людей.
Предметом изучения дисциплины «Архитектура» являются здания. Здания - это надземные сооружения, имеющие внутреннее пространство, предназначенное для удовлетворения потребностей человеческого общества(жилые дома, школы, театры, заводские корпуса)

Надземные сооружения, не имеющие внутреннего пространства, а также все подземные, подводные сооружения называются инженерные сооружения. Это мосты, радиомачты, плотины, станции метро.

 Внутреннее пространство зданий расчленено на вертикали - на этажи, и а плане- на отдельные помещения.  В зависимости от расположения этажи бывают: подвальные, цокольные, надземные и мансардные, технические.

 Подвальный этаж- этаж, который находится ниже уровня земли более половины высоты помещения.

Цокольный - этаж, который находится ниже уровня земли менее половины высоты помещения. 

Надземные – этажи, уровень пола , которых выше уровня земли вокруг здания.

Чердак- пространство между перекрытием верхнего этажа и крышей.

Мансардный этаж - чердачное пространство, выгороженное утепленными ограждающими конструкциями для размещения жилых и вспомогательных помещений. 
Технический этаж в пространстве, которого размещены инженерное оборудование и коммуникации. В зависимости от  проектного решения тех. этаж может быть размещен в подполье, на чердаке, на различных отметках. Объемно-планировочная структура здания формируется расчленением пространства не только на этажи, но и на помещения. Помещения подразделяются на группы: рабочие, обслуживающие, вспомогательные, коммуникационные. 
Рабочими являются помещения, предназначенные для основной функции здания (жилые комнаты - для жилья, классы - для обучения.)

Вспомогательные - это щитовые, бойлерные, вентиляционные камеры.

Коммуникационные помещения - вестибюли, холлы, коридоры, лестничные клетки.

Все здания состоят из конструктивных элементов.
Материальную оболочку здания и преграды между его  этажами и помещениями образуют конструкции здания, имеющие несущие или ограждающие функции. 
1. Фундаменты - конструктивные элементы, воспринимающие нагрузки от здания и передающие на основание. Основание- толща грунта воспринимающие нагрузки от здания.

2. Стены - вертикальные, конструктивные элементы, защищающее здание от атмосферных воздействий.

3. Стены бывают : несущие, самонесущие, ненесущие.
Несущие наружные стены воспринимают и передают все вертикальные и горизонтальные нагрузки. Самонесущие- только нагрузки от собственной массы.

Ненесущие – передают нагрузку от собственной массы и ветра поэтажно на внутренние несущие конструкции. 
4. Колонны - вертикальные несущие конструкции, воспринимающие нагрузки и передающие их на фундамент.

5. Ригель - горизонтальные конструктивные элементы, воспринимающие нагрузки от перекрытия и передающие на стену или колонну.

6. Перекрытия - горизонтальные несущие конструктивные элементы, разделяющие здание на этажи.

7. Крыша - верхняя часть здания, защищающая от атмосферных осадков.

8. Перегородки - ненесущие конструктивные элементы, разделяющие внутренний объем здания, защищают их от шума и опираются на перекрытия.

9. Окна- остекленные конструкции для освещения помещений

10. Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.

11. Двери-
Силовые и не силовые нагрузки.

Задать вопрос « Какие нагрузки действуют на здание?»

Силовые нагрузки: 

1. Собственный вес

2. Ветер

3. вес от оборудования

4. Люди

5. Давление грунта

6. Давление грунтовых вод

7. Подвижка грунта

Не силовые нагрузки:

1. Изменение температур
2. Влажность

3. Вибрации

4. Химические воздействия
5. Биологические воздействия

6. Солнечная радиация

7. Атмосферные воздействия

Классификация зданий

Общая классификация рассматривает здания по их назначению, объемно-планировочной структуре, этажности, конструктивному решению.

По назначению здания разделяются на 3 типа:

1. Гражданские

2. Промышленные

3. Сельскохозяйственные

Гражданские подразделяются на жилые и общественные.

Работа со студентами - Задать вопрос » Какие они знают здания по назначению?»  Древний Рим и современная архитектура.
Классификация жилых  зданий:

1.- по назначению

- постоянного проживания: 

1. усадебные

2. блокированные

3. секционные

4. галерейные

5. коридорного типа

6. двухуровневые квартиры

7.- дома для инвалидов и престарелых: временные длительного проживания (общежития) и кратковременного проживания (гостиницы)

Общежития бывают:
1. –для студентов вузов

2. – для малосемейных

3. –для рабочих

Жилые дома классифицируются по этажности:

-малоэтажные -1-3эт

- средне-этажные –до 5этажей

- многоэтажные –от 6-10 этажей

- повышенной этажности- 10-25 этажей

- высотные – более 25 этажей

Выбор этажности зависит от размера города, его благоустройства, интенсивности застройки, от материально-строительной базы строительства. 

- по способу возведения:

1. Каменные

2. Монолитные

3. Крупноблочные

4. Панельные

      5. Здания из объемных блоков

- по долговечности делятся на 5 степени
 Долговечность зданий - срок службы без потери требуемых качеств,  при заданном режиме эксплуатации и в данных климатических условиях. 

 I-срок службы не менее 100лет

II-срок службы не менее 50 лет

III- срок службы не менее 20 лет

IV- срок службы менее 20 лет.

Степень огнестойкости определяется по возгораемости конструкций. По огнестойкости здания подразделяются на 5 степеней.

К I степени относятся здания ,несущие и ограждающие конструкции из камня, бетона или ж/б. из несгораемых материалов.
Ко II степени огнестойкости относятся здания из материалов основных, несущих и ограждающих конструкций из негорючих материалов, имеющих меньший предел огнестойкости.

В зданиях III степени огнестойкости применяют сгораемые материалы для перегородок и перекрытий.

В зданиях IV степени для всех конструкций допускается применение горючих материалов, с пределом огнестойкости несущих и ограждающих конструкций 15 минут.
К V степени огнестойкости относятся временные здания, т.к. предел конструкций не нормируется.

Предел огнестойкости здания определяется длительностью в минутах , испытания конструкции на огнестойкость до возникновения одного из трех предельных состояний. 
1. по – прочности – обрушения

2.  по - деформациям – образование в конструкциях сплошных трещин и отверстий

3.  по температуре – повышение температуры на поверхности конструкции противоположной огню более 140 градусов по Цельсию
Предел огнестойкости строительных конструкций (REI) устанавливается по времени (мин) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности(R) , потери целостности (E) и потери теплоизолирующей способности (I).

Требуемая степень огнестойкости зданий устанавливается на стадии проектироваения по пределам огнестойкости основных конструктивных элементов здания: несущих( колонны, внутренние стены и др.) наружных стен, междуэтажных перекрытий, покрытия и лестничных клеток.
Дать листок с распечаткой!!!!

Классификация общественных зданий

1. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения.

2. Здания и помещения здравоохранения и социального обеспечения населения.

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения.

4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов.

5. Здания и помещения для временного пребывания.

1. Здания и помещения учебно-воспитательного воспитания.

1.1 Учреждения образования и подготовки кадров. 

1.1.1 Дошкольные образовательные учреждения.

1.1.2 Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи)

1.1.3 Учреждения профессионального образования (начального, среднего, высшего и последипломного)
2. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения.

2.1 Учреждения здравоохранения.

2.1.1 Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.д.

2.1.2. Амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные учреждения.

2.1.3. Аптеки, молочные кухни, станции переливания крови, 

2.1.4. медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе для детей.

2.2.1. Учреждения без стационара.

2.2.2. Учреждения со стационаром , в том числе попечительские учреждения для детей.

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения.
3.1 Предприятия розничной и мелкой торговли.

3.2. Предприятия питания.

3.3. Непроизводственные предприятия бытового и коммунального обслуживания населения.
3.3.1. Предприятия бытового обслуживания населения.

3.3.2. Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредсивенного обслуживания населения.

3.3.3. Учреждения гражданских обрядов.

3.4. Учреждения и предприятия связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения.

3.5. Учреждения транспорта , предназначенные для непосредственного обслуживания населения. 

3.5.1. Вокзалы всех видов транспорта.

3.5.2. Учреждения обслуживания пассажиров( в том числе туристов)

3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения.

3.7. Ветеринарные учреждения.

4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности  населения и религиозных обрядов.
4.1. Физкультурные, спортивные и физкультурно-досуговые учреждения.

4.2. Культурно-просветительные учреждения и религиозные организации.

4.2.1. Библиотеки и читальные залы.
4.2.2. музеи и выставки.

4.2.3. Религиозные организации и учреждения для населения.

4.3. Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения.

4.3.1. Зрелищные учреждения.

4.3.2. Клубные и досугово- развлекательные учреждения.

4.3.3. Дельфинарии, аквапарки, комплексы аттракционов и т.п.

5. Здания и помещения для временного пребывания.
5.1. Гостиницы, мотели и т.п.

5.2. Санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря для детей и юношества и т.д.

5.3. Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов.

Общественные здания имеют характерные схемы:

1. Коридорная.

2. Зальная.

3. Анфиладная.

4. Смешанная.

Классификация промышленных зданий:

Пром.здания подразделяются:

-по назначению

-по этажности

-по капитальности

-по характеру эксплуатации

1.по назначению бывают:
1.Производственные( для размещения основных производственных процессов)

2.Подсобно-производственные: для размещения вспомогательных процессов производства: ремонтные, инструментальные

3.Энергетические (ТЭЦ, компрессорные станции, трансформаторные подстанции)

4.Транспортно-складские( гаражи, пождепо, склады сырья)

5.Вспомогательные бытовые помещения(пункты питания, медпункты, административно-бытовые конторские помещения)

2. -по этажности;

- одноэтажные;

- многоэтажные;

-двухэтажные;

-смешанной этажности;

3. -по наличию подъемно-транспортного оборудования;

-крановые ( с мостовыми кранами, подвесным транспортом)

- бескрановые (с напольным транспортом)

3.   По материалу основных несущих конструкций:

-железобетонным каркасом

- стальным каркасом

-с кирпичными несущими стенами

- с покрытием по ж/б, стальным, деревянным конструкциям;
Требования к зданиям.

1. Функциональные требования – максимальное соответствие размещения и размеров помещений протекающих в здании, которые должны быть обеспечены удобными функциональными связями.

2. Технологические требования. 
а) Безопасность.

б) Прочность- способность воспринимать силовые нагрузки без разрушения
в) Устойчивость – сохранение равновесия
г) Жесткость конструкции должны выполнять статические функции с минимальными деформациями.

д) - по долговечности делятся на 5 степени

 Долговечность зданий - срок службы без потери требуемых качеств при заданном режиме эксплуатации и в данных климатических условиях. 

 I-срок службы не менее 100лет

II-срок службы не менее 50 лет

III- срок службы не менее 20 лет
IV- срок службы менее 20 лет
 Установлено 4 класса по капитальности.

I- значительные народно-хозяйственные объекты общественные и жилые здания (электростанции, мосты) свыше 10 лет

II- крупные здания массового строительства, жилые здания до 10 этажей;

III- небольшие общественные здания не более 5 этажей

IV-временные производственные здания
е) Огнестойким.

Экономические требования – строительство с минимальными затратами , рациональным использованием техники и рабочих , применение современной технологии и оборудования, применение местных материалов и материалов с большим сроком службы(Если заложены более дорогостоящие конструкции, то кап ремонт дешевле)
Эстетические требования к проектному решению заключаются в необходимости соответствия внешнего вида здания его назначению и формированию объемов и интерьеров по законам красоты.

Экологические требования охватывают сферы проектирования, строительства и реконструкции городской застройки 

Экологические природно-охранные требования:

  -сокращение территорий, отводимых под застройку. Достигается повышением этажности, использованием подземного пространства (гаражи, склады, тоннели)
  - применение эксплуатируемых крыш, использование территории с крутым рельефом, выемки, насыпи)

  - экономия природных ресурсов и энергии. Эти требования влияют на выбор формы здания, конструкций наружных стен, окон, ориентация здания в застройке.

Благоустройство территории с увеличением озеленения, замена ж/б заборов на зеленые изгороди, асфальтобетонных покрытий плиткой. По окончании стр. площадке проводится рекультивация грунтов.

По огнестойкости здания подразделяются на 5 степеней.

Степень огнестойкости зданий определяется пределами огнестойкости строительных конструкций.

Предел огнестойкости строительных конструкций(REI)устанавливается по времени (мин) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности(R) , потери целостности (E) и потери теплоизолирующей способности (I).

Требуемая степень огнестойкости зданий устанавливается на стадии проектирования по пределам огнестойкости основных конструктивных элементов здания: несущих( колонны, внутренние стены и др.) наружных стен, междуэтажных перекрытий. Покрытия и лестничных клеток.

По конструктивной пожарной опасности подразделяют на 4 класса(СО, С1, С2, С3).

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется классами пожарной опасности строительных конструкций и ее элементов (К0, К1, К2,К3,) : несущих стержневых элементов (колонны, ригели, фермы); отделки наружных стен с внешней стороны, стен, перегородок, перекрытий и бесчердачных покрытий, стен лестничных клеток и противопожарных преград.

Строительные конструкции класса К0 относятся к числу непожароопасных, К1- малопожароопасных, К2 -умереннопожароопасных, К3- пожароопасных.По фукциональной пожарной опасности здания подразделяются на 3 группы в зависимости от способа их использования и меры безопасности  людей в них в случае возникновения пожара.

К 1-й группе относятся производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские.

Во 2-ю группу входят складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей (без технического обслуживания) книгохранилища и архивы.

В 3-ю сельскохозяйственные здания.

По взрывной и пожарной опасности помещения и здания подразделяют на категории А,Б ,В-1, В-2, В-3, В-4, Г, Д. Категорию взрывопожарной и пожарной опасности определяют характеристики веществ и материалов, находящиеся в помещении.

Категория А и Б относятся к числу взрывоопасных.

Категория А является наиболее взрывоопасной. В помещениях этой категории имеются горючие газы. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов по С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении. превышающее 5 КПа. 

Помещения категории Б связаны наличием горючей пыли и волокна, легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов по С, а также горючей жидкости в таком количестве, при воспламенении которых может образоваться взрыв и создать в помещении избыточное давление более 5кПА.

Категории В-1-В-4 являются пожароопасными. Разделение этой категории на отдельные В-1, В-2, В-3, В-4 производят в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности от удельной пожарной нагрузки на участке и способа размещения участка пожара в помещении.

Помещения категории Г связаны с наличием в них негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. При наличии в помещениях горючих газов, жидкостей и твердых веществ предполагается их сжигание или утилизация в твердое топливо.

Категория Д связана с наличием в помещении негорючих веществ и материалов в холодном состоянии.

По огнестойкости здания подразделяются на 5 степеней.

Степень огнестойкости зданий определяется пределами огнестойкости строительных конструкций.

Предел огнестойкости строительных конструкций(REI)устанавливается по времени (мин) наступления одного или последовательно нескольких, нормируемых для данной конструкции, признаков предельных состояний: потери несущей способности(R) , потери целостности (E) и потери теплоизолирующей способности (I).

Требуемая степень огнестойкости зданий устанавливается на стадии проектирования по пределам огнестойкости основных конструктивных элементов здания: несущих (колонны, внутренние стены и др.) наружных стен, междуэтажных перекрытий. Покрытия и лестничных клеток.

По конструктивной пожарной опасности подразделяют на 4 класса(СО, С1, С2, С3).

Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется классами пожарной опасности строительных конструкций и ее элементов (К0, К1, К2,К3,) : несущих стержневых элементов (колонны, ригели, фермы); отделки наружных стен с внешней стороны, стен, перегородок, перекрытий и бесчердачных покрытий, стен лестничных клеток и противопожарных преград.

Строительные конструкции класса К0 относятся к числу непожароопасных, К1- малопожароопасных, К2 -умереннопожароопасных, К3- пожароопасных. По функциональной пожарной опасности здания подразделяются на 3 группы в зависимости от способа их использования и меры безопасности  людей в них в случае возникновения пожара.

К 1-й группе относятся производственные здания и сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские.

Во 2-ю группу входят складские здания и сооружения, стоянки для автомобилей( без технического обслуживания) книгохранилища и архивы.

В 3-ю сельскохозяйственные здания.

По взрывной и пожарной опасности помещения и здания подразделяют на категории А,Б,В-1, В-2, В-3, В-4, Г, Д. Категорию взрывопожарной и пожарной опасности определяют характеристики веществ и материалов, находящиеся в помещении.

Категория А и Б относятся к числу взрывоопасных.

Категория А является наиболее взрывоопасной. В помещениях этой категории имеются горючие газы. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов по С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении. превышающее 5 КПа. 

Помещения категории Б связаны наличием горючей пыли и волокна, легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов по С, а также горючей жидкости в таком количестве, при воспламенении которых может образоваться взрыв и создать в помещении избыточное давление более 5кПА.

Категории В-1-В-4 являются пожароопасными. Разделение этой категории на отдельные В-1, В-2, В-3, В-4 производят в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности от удельной пожарной нагрузки на участке и способа размещения участка пожара в помещении.

Помещения категории Г связаны с наличием в них негорючих веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени. При наличии в помещениях горючих газов, жидкостей и твердых веществ предполагается их сжигание или утилизация в твердое топливо.

Категория Д связана с наличием в помещении негорючих веществ и материалов в холодном состоянии.
Классификация общественных зданий

6. Здания и помещения учебно-воспитательного назначения.

7. Здания и помещения здравоохранения и социального обеспечения населения.

8. Здания и помещения сервисного обслуживания населения.

9. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов.

10. Здания и помещения для временного пребывания.

3. Здания и помещения учебно-воспитательного воспитания.

3.1 Учреждения образования и подготовки кадров. 

3.1.1 Дошкольные образовательные учреждения.

3.1.2 Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи)

3.1.3 Учреждения профессионального образования (начального, среднего, высшего и последипломного)

4. Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения.

4.1 Учреждения здравоохранения.

2.1.1 Лечебные учреждения со стационаром, медицинские центры и т.д.

2.1.2. Амбулаторно-поликлинические и медико-оздоровительные учреждения.

2.1.3. Аптеки, молочные кухни, станции переливания крови, 

2.1.4. медико-реабилитационные и коррекционные учреждения, в том числе для детей.

2.2.1. Учреждения без стационара.

2.2.2. Учреждения со стационаром , в том числе попечительские учреждения для детей.

3. Здания и помещения сервисного обслуживания населения.
3.1 Предприятия розничной и мелкой торговли.

3.2. Предприятия питания.

3.3. Непроизводственные предприятия бытового и коммунального обслуживания населения.

3.3.1. Предприятия бытового обслуживания населения.

3.3.2. Учреждения коммунального хозяйства, предназначенные для непосредсивенного обслуживания населения.

3.3.3. Учреждения гражданских обрядов.

3.4. Учреждения и предприятия связи, предназначенные для непосредственного обслуживания населения.

3.5. Учреждения транспорта , предназначенные для непосредственного обслуживания населения. 

3.5.1. Вокзалы всех видов транспорта.

3.5.2. Учреждения обслуживания пассажиров( в том числе туристов)

3.6. Сооружения, здания и помещения санитарно-бытового назначения.

3.7. Ветеринарные учреждения.

4. Сооружения, здания и помещения для культурно-досуговой деятельности деятельности населения и религиозных обрядов.
4.1. Физкультурные, спортивные и физкультурно-досуговые учреждения.

4.2. Культурно-просветительные учреждения и религиозные организации.

4.2.1. Библиотеки и читальные залы.

4.2.2. музеи и выставки.

4.2.3. Религиозные организации и учреждения для населения.

4.3. Зрелищные и досугово-развлекательные учреждения.

4.3.1. Зрелищные учреждения.

4.3.2. Клубные и досугово- развлекательные учреждения.

4.3.3. Дельфинарии, аквапарки, комплексы аттракционов и т.п.

5. Здания и помещения для временного пребывания.
5.1. Гостиницы, мотели и т.п.

5.2. Санатории, пансионаты, дома отдыха, учреждения туризма, круглогодичные лагеря для детей и юношества и т.д.

5.3. Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов.
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