1. **Расчётная часть.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.Измер | Кол-во |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Разработка покрытий кровель из листовой стал | 100м2 | 8,26 |
| 2 | Разработка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0,02 |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100м | 0,36 |
| 4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена подпорного бруса | 100м | 0,15 |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100м | 0,72 |
| 6 | Разработка обшивки карниза | 100м2  | 0,97 |
| 7 | Обшивка карниза досками обшивки | 100м2  | 0,97 |
| 8 | Устройство ветровой доски, за вычетом фронтов и развёрнутых поверхностей карнизов | 100м2 | 0,22 |
| 9 | Улучшенная окраска масляными составами деревянного карниза | 100м2 | 1,19 |
| 10 | Устройство контробрешётки | 100м2 | 8,26 |
| 11 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешётки из брусков с прозорами | 100м2 | 8,26 |
| 12 | Устройство обрешётки сплошной из досок | 100м2 | 1,59 |
| 13 | Устройство обрешётки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали | 100м2 | 6,67 |
| 14 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |
| 15 | Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100м2  | 0,04 |
| 16 | Разборка обшивки вентканалов из листовой стали  | 100м2 | 0,2 |
| 17 |  Разборка каркаса деревянных стен из брусьев  | 100м2 | 0,36 |
| 18 | Установка элементов каркаса из брусьев  | 1м3 | 0,2 |
| 19  | Обивка каркасных стен досками обшивки  | 100м2 | 0,36 |
| 20 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) | 100м2 | 8,26 |

**2.1 Исходные данные**