|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Расчетная нагрузка, кН/м2** | **Продольная арматура** | **Минимальный защитный слой бетона** | **Высота, мм** | **Размеры плиты, м****Ширина х пролет** |
| 1 | 20,18 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 230 | 1,6х6,0 |
| 2 | 18,38 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 240 | 1,5х7,0 |
| 3 | 25,01 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 250 | 1,2х5,0 |
| 4 | 21,5 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 260 | 1,3х4,0 |
| 5 | 19,89 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 230 | 1,6х5,0 |
| 6 | 17,04 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 240 | 1,5х6,0 |
| 7 | 20,05 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 250 | 1,2х7,0 |
| 8 | 23,45 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 260 | 1,3х4,0 |
| 9 | 24,38 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 230 | 1,6х7,0 |
| 10 | 24,01 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 240 | 1,5х5,0 |
| 11 | 21,9 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 250 | 1,2х4,0 |
| 12 | 22,15 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 260 | 1,5х7,0 |
| 13 | 23,65 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 230 | 1,3х5,0 |
| 14 | 24,02 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 240 | 1,6х4,0 |
| 15 | 22,32 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 250 | 1,2х6,0 |
| 16 | 19,17 | 4ø30А-III Rs=370МПа | 25 | 260 | 1,5х5,0 |
| 17 | 18,87 | 4ø20А-III Rs=355МПа | 20 | 230 | 1,3х6,0 |