**Таблица 4 Спецификация элементов заполнения проемов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Обозначение | Наименование | Количество по фасадам | | | | | Примечание |
| 1-4 | А-Г | 4-1 | Г-А | Всего |
|  |  | Окна |  |  |  |  |  |  |
| О-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-12 | - | - | 2 | - | 2 | 1460х1170 |
| О-2 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-6 | - | - | 1 | - | 1 | 1460х570 |
| О-3 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-21 | - | - | - | 2 | 2 | 1460х2070 |
| О-4 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-18 | 2 | - | - | - | 2 | 1460х1770 |
| О-5 | ГОСТ 23166 - 1999 | ОП ОСП 15-15 | 2 | - | - | - | 2 | 1460х1470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Балконные двери |  |  |  |  |  |  |
| Б-1 | ГОСТ 23166 - 1999 | БП ОСП 22-9 | - | - | 2 | - | 2 | 2175х870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние двери |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-7 |  |  |  |  | 4 |  |
| 2 | ГОСТ 24698-81 | ДГ 21-9 |  |  |  |  | 8 |  |
| 3 | ГОСТ 24698-81 | ДР 21-7 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружные двери |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГОСТ 24698-81 | ДН 21-10 | 1 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |