Расстояние между двумя точками измерено в прямом и обратном направлениях для местности благоприятной для измерения. Результат первого измерения dпр = 253,12 м., результат второго

dобр= 253,24 м. Вычислить погрешность измерения, определить её допустимость.